⇐ Varianten	NAV	✘ Download	⇒ Raspberry PI
Download / Audio-Files / Verbindungs-Kabel / Steuer-Dateien / Gesamt-Pakete / 3D-Druck

3D-Druck

Der Steuerungscomputer für die Notfall-Bake sollte immer in einem eigenen Gehäuse untergebracht werden. Für den PI Zero W(H) stehen natürlich unzählige kommerzielle Gehäuse zum kaufen bereit, welche man bevorzugt verwenden sollte. Aber die „erweiterten Varianten“ benötigen eigene Gehäuse, welches es nicht fertig zu kaufen gibt.

Variante	Fusion360	STL
Variante 5	F3D Bild	Boden Bild / Deckel Bild