⇐ Varianten	NAV	✘ Download	⇒ Raspberry PI
Download / Audio-Files / Verbindungs-Kabel / Steuer-Dateien / Gesamt-Pakete / 3D-Druck

Steuer-Dateien

Diese stehen nur für die Variante 4, Variante 5 und Variante 6 zur Verfügung.

Pfad	Datei	Zweck
/etc	asound.conf	OS-Config	Konfiguration für Sound-Interface
» geht in die crontab	crontab.frag	OS-Config	Wird durch das installations-Script in die aktive Crontab geschrieben
/home/pi	install.bash	Bash-Script	Installations-Script
/home/pi/batch	pizero_2relay.py	Python-Script	Ansteuerung für ein 2-Kanal-Relais-Board
/home/pi/batch	ptt.py	Python-Script	Schaltet das Funkgerät auf Sendung oder Empfang
/home/pi/batch	k1-kurz	Bash-Script	Spielt auf Funkgerät 1 eine kurze Nachricht ab
/home/pi/batch	k2-kurz	Bash-Script	Spielt auf Funkgerät 2 eine kurze Nachricht ab
/home/pi/batch	alle-lang	Bash-Script	Spielt auf ALLEN Funkgeräten eine ausführliche Nachricht ab
/home/pi/batch	alle-mittel	Bash-Script	Spielt auf ALLEN Funkgeräten eine gekürzte (ausführliche) Nachricht ab
/home/pi/batch	call-startmeldung	Bash-Script	Spielt Durchsage nach Systemstart ab
/home/pi/batch	call-shutdown	Bash-Script	Spielt Durchsage vor dem herunterfahren des Systems ab
/home/pi/batch	call-testmeldung	Bash-Script	Spielt die Testmneldung ab
/home/pi/batch	call-testsendung.py	Python-Script	Wird als Hilfscript für die Testsendung auf Knopfruck benötigt
⇐ Varianten	NAV	✘ Download	⇒ Raspberry PI
Download / Audio-Files / Verbindungs-Kabel / Steuer-Dateien / Gesamt-Pakete / 3D-Druck