⇑ Steuer-Computer ⇑	NAV
⇓ Raspberry PI	⇓ Installation	✘ Optionen	⇓ Backup

Raspberry PI: Optionen

Strom sparen

Funktion

Strom sparen im Dauerbetrieb durch Abschaltung von Funktionen, welche nicht für die Bake verwendet werden. Dies betrifft folgende Themen:

Bluetooth

HDMI-Ausgabe

OS-Konfiguration

Per SSH anmelden

sudo nano /boot/config.txt

Am Ende der Datei folgende Zeilen hinzufügen:

dtoverlay=disable-bt
hdmi_blanking=1

Test

Kann nur mittels eines USB-Strommessgerätes gemessen werden.

Start-/Stop-Taster

Leider besitzt keiner der Raspberry PI ab Werk einen „Ein-/Aus-Schalter“. Das Gerät schaltet sich ein, sobald es mit Strom versorgt wird. Dies hat Vor- und Nachteile. Da man aber speziell ein Linux-Computer-System nicht einfach so durch „Stromverlust“ ausschalten sollte, mag es sinnvoll erscheinen, einen Solchen „Start-Knopf“ einzubauen.

Hardware

An den Pins 05 (GPIO03) und 06 (GND) wird ein Taster angeschlossen. Die Beleung ist bei ALLEN PI-Modellen gleich. Lediglich auf der Seite des Betriebssystemns wird der Taster unterschiedlich behandelt.

Funktion

Wird der PI mit der Stromversorgung verbunden, fährt er hoch.

Wird der angeschlossene Taster kurz gedrückt, führt der PI einen Neustart durch (reboot).

Wird der angeschlossene Taster lange gedrückt (> 5 Sekunden), fährt der PI herunter (shutdown).

Solange die Stromversorgung NICHT vom PI getrennt wird, kann dieser mit einem kurzen Tastendruck wieder gestartet werden.

Voraussetzungen

Die Installation-Prozedur für Variante 4, Variante 5 oder Variante 6 wurde erfolgreich durchgeführt und getestet.

OS-Konfiguration

Per SSH anmelden (pi)

sudo wget -O pishutdown.zip

sudo unzip pishutdown.zip

sudo cp pishutdown/pishutdown.py /usr/local/bin

sudo cp pishutdown/pishutdown.* /etc/systemd/system

sudo systemctl enable pishutdown && sudo systemctl start pishutdown

Test

Kurz drücken (< 3 Sekunden): PI startet neu
Lang drücken (> 3 Sekunden): Pi fährt herunter
Erneut drücken: PI fährt wieder hoch

Start-Meldung per Funk abspielen

Funktion

Wird der PI gestartet, wird per Funk eine Startmeldung ausgegeben.

Voraussetzungen

Die Installation-Prozedur für Variante 4, Variante 5 oder Variante 6 wurde erfolgreich durchgeführt und getestet.

Software

Per SSH anmelden (pi)

nano /home/pi/batch/startmeldung

Inhalt der Datei:

#!/bin/bash
batch="/home/pi/batch"
audio="/home/pi/audio"
$batch/ptt.py a ein
mplayer -ao alsa $audio/start.mp3 $audio/CALL-Notfallbake.mp3 $audio/CALL-Betriebsbereit.mp3 $audio/CALL-Ende.mp3 $audio/stop.mp3
$batch/ptt.py a aus

Editor beenden und Datei speichern

crontab -e

Folgende Zeile VOR dem Dateiende einfügen: @reboot sleep 15; /home/pi/batch/startmeldung;

Editor beenden und Datei speichern

Test

PI herunterfahren

PI neu starten

Sobald die Meldung per Funk ausgestrahlt wird, kann man sich per SSH anmelden.

STOP-Meldung per Funk abspielen

Funktion

Wird der PI herunter gefahren, wird per Funk eine Meldung zum Ende des Betriebes ausgegeben.

Voraussetzungen

Die Installation-Prozedur für Variante 4, Variante 5 oder Variante 6 wurde erfolgreich durchgeführt und getestet.

Software

Per SSH anmelden (pi)

nano /home/pi/batch/call-shutdown

Der Inhalt der Datei:

#!/bin/bash
batch="/home/pi/batch"
audio="/home/pi/audio"
$batch/ptt.py a ein
mplayer -ao alsa $audio/start.mp3 $audio/call-betriebsende.mp3 $audio/stop.mp3
$batch/ptt.py a aus

Editor beenden und Datei speichern

sudo nano /etc/systemd/system/custom-shutdown.service

Die Datei hat folgenden Inhalt:

[Unit]
Description=Schluss-Sound spielen
Before=umount.target
[Service]
Type=oneshot
User=root
WorkingDirectory=/home/pi/batch
ExecStart=/home/pi/batch/call-shutdown
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
[Install]
WantedBy=reboot.target halt.target poweroff.target

Editor beenden und Datei speichern

sudo systemctl enable --now custom-shutdown.service

sudo systemctl status custom-shutdown.service

Die Ausgabe sollte so aussehen:

custom-shutdown.service - Schluss-Sound spielen
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/custom-shutdown.service; enabled; vendor
Active: inactive (dead)

Test

PI herunterfahren

Die SSH-Verbindung (wenn eine bestand) geht verloren.

Die Meldung zum Betriebsende wird ausgestrahlt. Danach wird der PI abgeschaltet.

PI neu starten

Sobald die Meldung per Funk ausgestrahlt wird, kann man sich per SSH anmelden.

TEST-Sendung per Funk abspielen

Funktion

Im Baken-Betrieb kann auf Knopfdruck jederzeit eine Testsendung erfolgen! Bitte dabei auf Kollisionen mit dem Sendeplan achten.

Voraussetzungen

Die Installation-Prozedur für Variante 4, Variante 5 oder Variante 6 wurde erfolgreich durchgeführt und getestet.

Hardware

Am Pin 13 (GPIO027) und 14 (GND) wird ein Taster angeschlossen.

Software

Per SSH anmelden (pi)

crontab -e

In der Crontab folgende Zeile hinzufügen: @reboot /home/pi/batch/call-testsendung.py;

Editor beenden und Datei speichern

nano /home/pi/batch/testsendung.py

Der Inhalt der Datei sieht so aus ([TAB] = Einmal Tabulator-Taste):

#!/usr/bin/env python3
from gpiozero import Button
from signal import pause
import subprocess
def play_music():
subprocess.Popen(["/home/pi/batch/call-testmeldung"])
def main():
try:
button = Button(27)
button.when_pressed = play_music
pause()
except KeyboardInterrupt:
pass
if __name__ == "__main__":
main()

Editor beenden und Datei speichern

nano /home/pi/batch/call-testmeldung

Der Inhalt der Datei sieht so aus:

#!/bin/bash
batch="/home/pi/batch"
audio="/home/pi/audio"
$batch/ptt.py a ein
mplayer -ao alsa $audio/start.mp3 $audio/call-notfallbake.mp3 $audio/call-testaussendung.mp3 $audio/call-ende.mp3 $audio/stop.mp3
$batch/ptt.py a aus

Editor beenden und speichern

Test

Test-Knopf drücken. Die Testmeldung sollte per Funk ausgegeben werden.

⇑ Steuer-Computer ⇑	NAV
⇓ Raspberry PI	⇓ Installation	✘ Optionen	⇓ Backup