⇐ Steuer-Computer	NAV	✘ Sendeplan	⇒ Stromversorgung

Sendeplan

Bevor man eine Notfall-Bake in Betrieb nimmt, muss man nicht nur die Hardware zusammen bauen - sondern auch darübr im Klaren werden, WAS die Bake WIE senden soll. Hierbei gibt es soviele unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir uns auf Beispiele beschränken müssen in dieser Dokumentation.

WAS soll gesendet werden?

Folgende Inhalte/Ansagen sind denkbar (nicht vollständig):

WAS Genau ist geschehen?

Lage in der Region

Wo bekommt man medizinische Hilfe?

Wo bekommt man technische Hilfe?

Wo kann man andere Menschen erreichen?

Wo befindet sich der nächste Leuchtturm?

Wie soll man sich verhalten?

etc pp

Nur statische Informationen oder beispielweise auch die Uhrzeiten der nächsten Funk-Konferenz?

Dabe sollen der Phantasie keine Grenzen gesetzt bleiben. Jedoch ist es natürlich wichtig, SACHLICH zu bleiben und vor allem keine Panik zu verbreiten.

WIE bzw. WANN soll gesendet werden?

Für unsere Projekt-Bake haben wir folgendes Zeitschema erstellt, welches sich alle 60 Minuten wiederholt:

xx:00	Lange Durchsage mit ausführlichen Hinweisen	Männliche Stimme
xx:05	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:10	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:15	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:20	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:25	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:30	Gekürzte Version der langen Durchsage von xx:00 Uhr	Männliche Stimme
xx:35	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:40	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:45	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:50	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme
xx:55	Hinweis auf Notruf-Kanal 1 und Notfunk-Kanal 3	Weibliche Stimme

So wird konkret alle 5 Minuten auf den Notruf-kanal 1 und den Notfunk-Kanal 3 sowie alle halbe Stunde in Lang- oder Kurzfassung über die grundlegende Situation informiert.

WORAUS besteht eine Aussendung?

In unserem Projekt haben wir jede Aussendung folgendermaßen zusammengesetzt:

START-Signal	(ggfs Stations-Name)	Ansagetext	Nächste Uhrzeit für Kanal 3	„Ende der Durchsage“	STOP-Signal

Das START-Signal ist wichtig bei einer VOX-Steuerung des Senders. Das STOP-Signal hingegen ist nur eine rein akustische Signalisierung (aka „Roger-Beep“ im Jedermann- oder kommerziellen Funkverkehr).

⇐ Steuer-Computer	NAV	✘ Sendeplan	⇒ Stromversorgung