Mitschrift Installation Notfall-Bake RUFUS (V6)

Raspberry PI 4

Bookworm

Display: https://joy-it.net/de/products/RB-TFT3.5 - Pollin

Installation: https://joy-it.net/files/files/Produkte/RB-TFT3.2-V3/RB-TFT-Anleitung_2024-06-04.pdf

Gehäuse: https://www.mediamarkt.de/de/product/_joy-it-rb-tft32-case-gehause-transparent-104066815.html

TTS

https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/v1.2.0/piper_arm64.tar.gz =⇒ PI4/64bit

https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/v1.2.0/piper_armv7.tar.gz =⇒ PI3/32bit

https://github.com/rhasspy/piper/blob/master/VOICES.md

Abspielen mit aplay

Doku: https://github.com/rhasspy/piper

Beispiel-Erzeugung:

echo 'Hallo! Mein Name ist Karl Hinterhuber, und ich wohne in der Maternusstraße 23a in Höhenberg. Ich benötige dringend medizinische Hilfe. Ich wiederhole: Maternusstraße 23a in Höhenberg' | ./piper --model karlsson.onnx --output-file karlsson.wav

MQTT

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/local.conf

listener 1883

allow_anonymous true

sudo systemctl enable mosquitto

sudo systemctl start mosquitto

mosquitto_sub --quiet -h localhost -t "#" -F "@s-%t-%l-%p" -v

–quiet ⇒ Keine Fehlermeldungen

-h wo lauscht der Publisher?

-t „#“ ⇒ Alle topics

-F Format-String

@s ⇒ Unix-Timestamp

%t ⇒ Topic

%l ⇒ Länge der Nachricht

%p ⇒ Nachricht

mosquitto_pub -h 192.168.178.58 -t 112 -m "Notruf!"

wenn „connection refused, sudo systemctl restart mosquitto.service

raspi-config

audio weg auf audio-ausgang

locale

expand

wlan country

autologin

screen-blanking

nachinstallieren

git

Automatischer WLAN-connect zur ssid „notfallbox“

Vorgehen:

Image installieren

Raspi-config … Localization, Hostname, Expand

install git, update, upgrade

TFT Display installieren

internen WLAN abschalten

externen wlan dongle

raspi-config - wlan ssid und passwort

ping versuchen 10.0.0.1

mosquitto_pub -h 10.0.0.1 -p 1883 -t Topic -m „Message“