Variante 2

⇐ Stromversorgung	NAV	✘ Varianten	⇒ Download
Übersicht0123456

Was kann sie?

Aussendung eines zuvor festgelegten Sendeprogramms mit statischem (also unflexiblem) Inhalt. Die Sprache wird dabei analog über ein Verbindungskabel übertragen.

Welches Material wird benötigt?

1 Funkgerät mit VOX-Funktion

1 Abspielgerät mit Lautsprecher und REPEAT-Funktion

1 Verbindungskabel für den Anschluss von EINEM Funkgerät

1 Kontrollempfänger mit passendem Frequenzbereich (446 MHz, FM-Narrow)

Audio-Dateien

https://deutschland-funkt.de/bake/download/audio_bake2.zip

Einstellungen: Abspielgerät

Abspielgerät mit Funkgerät über das Kabel verbinden

Lautstärke so laut wie möglich einstellen, ohne dass die Ansage verzerrt wird

Alle abzuspielenden Dateien in EIN Verzeichnis speichern und ansonsten das Abspielgerät leer lassen.

REPEAT-Funktion für das Verzeichnis / für alle Dateien einschalten

Abspielgerät starten

Einstellungen: Funkgerät

VOX-Gain auf Maximum (i.d.R. 9)

VOX-Delay auf Maximum aber nicht mehr als 3 Sekunden

Wenn möglich, auf Kanal 2 einen Tonsquelch mit CTCSS oder DCS programmieren

Einschalten, Lautstärke auf absolutem Minimum lassen

Kanal 2 auswählen

Funktionstest

Kontrollempfänger einschalten und auf 446,01875 MHz (FM-Narow) abstimmen

Das Baken-Sendeprogramm verfolgen

FAQ / Hinweise

Nicht vergessen: Die Audio-Dateien sind lediglich BEISPIELE und sollen verdeutlichen, worum es geht.

Der Abstand der Aussendungen wird durch die Pausen nach der Sprache bestimmt.

Es gibt keine weiteren Steuerungsmöglichkeiten bei dieser Variante.

Es gibt keine zeitliche exakte Steuerung. Wenn man einen Stunden Rythmus einhalten will, muss man mit den Beispiel-Sounddateien um xx:00 Uhr starten. Aber Uhrzeiten sind hier nicht wichtig.

⇐ Stromversorgung	NAV	✘ Varianten	⇒ Download
Übersicht0123456